**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж цивільного будівництва"; вул. Маричанська, 4, м. Київ, 03040; код за ЄДРПОУ – 37308938; категорія замовника – забезпечення потреби держави або територіальної громади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** 18130000-9 Спеціальний робочий одяг (ЛОТ 1 Спеціальний робочий одяг з логотипом, ЛОТ 2 Спеціальний робочий одяг з логотипом)

**3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2025-06-12-011786-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

ЛОТ 1 Спеціальний робочий одяг з логотипом

Вимоги до логотипу:

Метод нанесення – термодрук.

Малий логотип на грудях зліва куртки (фартуха), розмір: 4 на 11 см, напис: «КПК цивільного будівництва» білим кольором.

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Од. виміру | Кількість |
|  | Фартух робочий | Тканина – Гарда  Щільність не менше 240 (+/-10г) г/м2  Склад тканини – не менше 35 % бавовна, не більше 65% поліестер  Фартух із нагрудником.  Зліва на нагруднику металева пряжка, справа один люверс.  Низ фартуха підрубаний на євро-кут не менше 3 см.  Одна кишеня праворуч.  Довжина бічних зав'язок не менше 1 м. Три зав'язки виготовлені з двох видів тканини.  Широке оздоблення на кишені.  Колір бічних зав’язок і оздоблення на кишені: жовтий.  Колір нагрудника: чорний.  Стандарт: ДСТУ ЕN ISO 13688 | шт. | 36 |
|  | Куртка для оператора жіноча | Матеріал – тканина УНІФОРМА 160 Преміум  Склад тканини – не менше 35 % бавовна, не більше 65% поліестер  Щільність не менше 160 (+/-10г) г/м2.  Вид горловини – Стійка  Фасон – приталений  Вид горловини – круглий  Застібка -Кнопки  Кишені у шві  Рукав – ¾  Стандарт: ДСТУ ЕN ISO 13688  Розміри:  46 – 6 штук  48 – 9 штук  50 – 3 штуки  52 – 1 штука  Колір: олива | шт. | 19 |
|  | Куртка для оператора чоловіча | Матеріал – тканина УНІФОРМА 160 Преміум  Склад тканини – не менше 35 % бавовна, не більше 65% поліестер  Щільність не менше 160 (+/-10г) г/м2.  Куртка чоловіча медична .  Злегка приталена.  Має три кишені (дві по боках, одна зверху для медичних аксесуарів)  Застібки – металеві кнопки.  Рукав ½.  Комір – стійка з обробкою кольору асфальт.  Стандарт : ДСТУ ЕN ISO 13688  Розміри:  48 – 9 штук  50 – 16 штук  52 – 6 штук  54 – 3 штуки  56 – 1 штука  Колір: сірий | шт. | 35 |
|  | Костюм робочий | Костюм робочий літній складається з куртки та напівкомбінезону. Куртка прямого силуету з втачними рукавами з манжетами на гудзику та відкладним коміром, застібка куртки супатна (потайна) на ґудзиках, низ куртки з пришивним поясом з резинкою по боках. На пілочці і спинці розташовані горизонтальні канти контрастного кольору. Спереду куртки на рівні грудей з правого та лівого боку розташовані дві кишені з клапаном, колір клапану в колір виробу, застібка клапану на кишені – ґудзик. Спереді куртки, на нижній частині розташовані дві накладні бічні кишені з косим входом. По низу куртки з правого та лівого боків в нижньому канті вшиті резинки для більш зручноїексплуатації.  Напівкомбінезон прямого крою з цільнокорєною спинкою. Спереду внизу знаходяться дві накладні необ‘ємні кишені в колір виробу з косим входом та нагрудна кишеня з клапаном. Бокова застібка на гудзиках та спинка по талії прилягає за допомоги прогумованої еластичної стрічки, вшитої з внутрішньої сторони для зручності. Ззаду розміщені дві накладні кишені в колір виробу без клапану. Колошви прямі, притачний пояс з розташованими на поясі шлевками під ремінь. Бретелі застібаються на фастекс. Гульфик застібається на супатну (потайну) застібку на ґудзиках. Низ колошв прямий, без резинки.  Матеріал костюму тканина Грета ЧШК (тканина плащова), склад — не менше 53% бавовна, не більше 47% поліестер, щільність не менше 220г/м , ВСТ просочення (просочення ВСТ - водовідштовхувальне, повітропроникне, формостійке).  Нитки, гудзики і фурнітура з високими показниками міцності, відповідно до кольору основної тканини.  Розмір чоловічого одягу:  46-48 - 66 штук  48-50 - 95 штук  50-52 - 69 штук  54-56 - 26 штук  Стандарт : ДСТУ ЕN ISO 13688 | шт. | 256 |
|  | Кепка | Колір: сірий  Вид: кепка  Матеріал основний:бавовна  Щільність основного матеріалу: не менше 260 г/кв.м | шт. | 256 |

ЛОТ 2 Спеціальний робочий одяг з логотипом

Вимоги до логотипу:

Метод нанесення – термодрук.

Малий логотип на грудях зліва куртки, розмір: 4 на 11 см, напис: «КПК цивільного будівництва» білим кольором.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1*№ | Найменування товару | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Од. виміру | Кількість |
|  | Костюм зварювальника | Матеріал – тканина Титан  Склад тканини – 100 % бавовна  Щільність не менше 420 (+/-10г) г/м2.  Костюм складається з куртки та штанів.  Куртка: Комір відкладний. Рукав вточний, манжети прямі. Застібка – потайна на гудзиках. Куртка має дві накладні кишені з верхнім входом в верхній частині з обох боків.  Штани (брюки ) – класичні прямі з поясом на лінії талії, на поясі з шлевками під ремінь, гульфик на ґудзиках.  Колір – сірий з червоними вставками  Костюм призначений для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, стійкий до підвищених температур, не підтримує горіння.  Тканина, оброблена відповідно до технології PROBAN®, зберігають свої якості протягом усього строку служби завдяки полімеру, який закріплений в їхній структурі. Вони не плавляться, не тліють і не загоряються повторно.  Розмір одягу:  50-52 -5 штук  54-56 - 10 штук  Стандарт :ДСТУ ЕN ISO 13688 | шт. | 15 |

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** бюджетні призначення визначені виходячи із Кошторису та ціни товару – 587100,00 грн з ПДВ.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 587100,00 грн з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

При визначенні очікуваної вартості, КПК ЦБ провів моніторинг ринку, а саме: враховано закупівлі попередніх років, дані електронної системи закупівель, інформацію про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі.

Очікувана вартість 587100,00 грн.