Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
 
(відповідно постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
 
             Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Броварський ліцей № 5 ім. Василя Стуса Броварської міської ради Броварського району Київської області (Код ЄДРПОУ:  (22203689) Україна, Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, 306-А.
          Назва предмету закупівлі: Механо-монтажні роботи («Послуги з монтажу індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв» (ДК 021:2015 - 45350000-5 «Механо-монтажні роботи»)
Місце поставки товару: Україна, Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, 306-А.
Процедура закупівлі:  відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, уповноважена особа закупівлю за предметом «Механо-монтажні роботи («Послуги з монтажу індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв» (ДК 021:2015 - 45350000-5 «Механо-монтажні роботи»)
 вирішила здійснити шляхом проведення відкритих торгів з особливостями.
         Нормативно-правове регулювання. Закупівля проводиться відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922- VIII (із змінами та доповненнями (у редакції що введена в дію 19.04.2020, підстава – 114-IX) (далі по тексту - Закон), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 зі змінами та доповненнями (далі по тексту – Особливості) та відповідних нормативно-правових актів чинного законодавства України.
Характеристики індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв для монтажу:
1. Марка та модель індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв, що монтуються: комплект індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв для спуску під час порятунку BIMATIC AG-152
2. Кількість індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв: 24 комплекти, які складаються із 2-х індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв.
3. Розмір пристрою - 245мм*155мм*50мм.
4. Висота спуску - від 6м до 100 м з можливістю підібрати індивідуальну висоту спуску.
5. Швидкість спуску – від 0,85 м/сек до 1,25 м/сек
6. Вага людини, яка спускається - від 30 кг до 120 кг.
7. Ресурс гальмівної системи: до 100 прогонів канату.
8. Рятувальні пояси: 2 штуки з пряжкою, що самозатягуються.
9. Канат: Оцинкований стальний діаметром 4 мм в поліестеровій оболонці.
10. Комплектація: пристрій для спуску, котушка з рятувальними поясами і канатом, карабін для кріплення пристрою.

Вимоги до монтажу індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв:

1. Монтаж індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв включає в себе:
1. Встановлення кріплення на стелі:
- сканування конструкцій для виявлення арматури;
- свердління отвору;
- встановлення анкера із шлямбурним вухом;
- встановлення ревізійного люка за необхідністю для підвісних стель Armstrong;
- герметизація люка.
2. Встановлення Bimatic на стіну:
- розмітка місця для встановлення;
- підбір анкера в залежності від базового матеріалу;
- буріння отворів;
- встановлення анкерів;
- встановлення пломби.
3. Проведення випробувань анкерних кріплень на обʼєкті, з оформленням Протоколу випробувань, згідно із Методикою випробувань виробника.

Вимоги до анкерного кріплення

Анкер:
1. Матеріал, корозія: вуглецева сталь, оцинкована
2. Тип головки: шестигранна головка
3. Наявність відповідних сертифікатів/актів випробувань, що підтверджують відповідність та можливість застосування анкера, а саме: ETA (European Technical Assessment), вогнестійкість, сейсмічна активність
4. Допустимі базові матеріали: бетон (без тріщин), бетон (з тріщинами), бетон (пустотілий), газобетон, кам’яне мурування (суцільна цегла)
5. Можливість повторного використання (та виймання): так
6. Процедури очищення: без очищення, ручне очищення
7. Умови навколишнього середовища: ссередині сухих приміщень
8. Склад матеріалу: сталь, цинков. (товщина не менше 5 мкм)
9. Розмір: М10х70

Шлямбурне вухо: 
1. Діаметр отвору під болт: 10 мм
2. Матеріал: сталь
3. Розривне навантаження в напрямку вниз: не менше 23 кН
4. Розривне навантаження «на відрив»: не менше 15 кН
5. Вага: не більше 65 г.

Ревізійний люк:
1. Розмір монтажного отвору: 100×100 мм;
2. Виготовлений з міцного АБС-пластику;
3. Стійкий до вологи та ультрафіолетового випромінювання;
4. Підходить для встановлення у стіни та перегородки.

Інші вимоги до монтажу індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв:

1. Монтаж індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв здійснюється на 2-му та 3-му поверхах навчального закладу.
2. Для монтажу точки кріплення індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв використовувати несучу стіну, плити перекриття, віконну перемичку із залізобетону або монолітне бетонне перекриття.
3. Точка кріплення повинна витримувати без деформацій або руйнування навантаження, у тому числі ривкові, які виникають під час спуску людини з максимально допустимою вагою - 120 кг.
4. Анкерне кріплення для підвішування індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв має забезпечувати сприйняття статичного навантаження, прикладеного по осі, відповідно до вимог чинних нормативних документів та документації виробника.
5. Місце підвісу гальмівного пристрою карабіном до точки кріплення повинно мати форму замкнутого контуру (кільця).
6. Місце підвісу гальмівного пристрою карабіном до точки кріплення має бути розташоване на висоті, доступній дорослій людині зі стільця, підвіконня або з невеликої драбини.
7. Розміри виходу (отвору) і підходи до нього повинні бути відповідними для забезпечення зручної евакуації, в тому числі для дітей і людей похилого віку.
8. Точка кріплення повинна встановлюватися таким чином, щоб уникнути можливості її механічного пошкодження.
9. Монтаж точок кріплення для індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв повинен здійснюватися кваліфікованими спеціалістами з монтажу.
10. Послуги із монтажу індивідуальних канатно-спускових рятувальних пристроїв повинні виконуватися у відповідності до:
- Закону України «Про охорону праці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

Строк (термін) поставки товару: до 31 жовтня 2026 року.
Обгрунтування розміру бюджетного призначення: видатки, передбачені кошторисом на 2026 рік.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 342 720.00 з ПДВ.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: закупівля проводиться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922- VIII (із змінами та доповненнями (у редакції що введена в дію 19.04.2020, підстава – 114-IX) (далі по тексту - Закон), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 зі змінами та доповненнями.
         Статтею 4 Закону визначено, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.
          Закупівлі здійснюються відповідно до принципів, викладених у статті 5 Закону, один із яких – принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності.
          Питання визначення очікуваної вартості предмета закупівлі врегульоване наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, яким затверджена Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (далі – Методика).
     Відповідно до Методики пропонуються наступні етапи при визначенні очікуваної вартості:
1. Метод порівняння ринкових цін.
2. Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.
3. Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.
        На етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі замовником було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах постачальників, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках.
Також розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації, а саме комерційних пропозицій від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі.
[bookmark: _GoBack]      Отже, розрахунок очікуваної вартості відбувся згідно із пунктом 1 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).
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