ЧЕК-ЛИСТ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯ

***(проводиться щомісяця групою НАССР)***

**Дата аудиту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Питання**  | **Відповідь** |
| **так** | **ні** |
|  | Пошкодження стін у приміщеннях кухні відсутні | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Двері щільно закриваються, не пошкоджені | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Вікна не пошкоджені (скло ціле, сітки для захисту від комах цілі та чисті) | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Пошкодження стелі та підвісних елементів у приміщенні відсутні | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Підлога без пошкоджень, стояча та зайва вода відсутня | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Підключення електрообладнання безпечне (пошкоджень електропроводки на обладнанні немає) | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Персонал використовує обладнання згідно з Правилами експлуатації  | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Всі співробітники ознайомлені з правилами експлуатації | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Електрообладнання встановлене у постійних місцях використання | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Холодильники та морозильні камери у робочому стані | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Датчики у робочому стані- непошкоджені | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Конденсат на поверхнях відсутній, надмірна волога відсутня | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Намерзання у морозильних камерах відсуне | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | У холодильниках та морозильниках решітки чисті, гума для ущільнювання не пошкоджена  | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Розморожування/відтаювання відбувається згідно з графіками | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Накопичення матеріалів, обладнання та інвентарю, що перешкоджає веденню технологічних процесів, очищенню та прибиранню відсутні | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Піддони в місцях зберігання чисті та цілі | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Нормативна та інформативна документація чиста не пошкоджена | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Контейнери для зберігання непошкоджені | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Інвентар непошкоджений  | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Інвентар для прибирання не пошкоджений  | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Всі вимірювальні прилади знаходяться у справному стані | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Вимірювальні прилади пройшли калібрування та повірку згідно з графіками | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Обладнання проходить технологічний огляд та обслуговування згідно з графіками | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Каналізаційні стоки та трапи чисті, без засорів.  | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Водопровідні крани у справному стані, протікань не виявлено | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Гаряча вода у достатній кількості , перебоїв з водо-нагріванням не має | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  | Відхилень у роботі вентиляції не виявлено, конденсат/жир відсутній | **[ ]**  | **[ ]**  |

Аудит проведено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *ПІБ підпис*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *ПІБ підпис*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *ПІБ підпис*