ЧЕК-ЛИСТ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯ

***(проводиться щомісяця групою НАССР)***

**Дата аудиту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Питання** | **Відповідь** | |
| **так** | **ні** |
|  | Пошкодження стін у приміщеннях кухні відсутні |  |  |
|  | Двері щільно закриваються, не пошкоджені |  |  |
|  | Вікна не пошкоджені (скло ціле, сітки для захисту від комах цілі та чисті) |  |  |
|  | Пошкодження стелі та підвісних елементів у приміщенні відсутні |  |  |
|  | Підлога без пошкоджень, стояча та зайва вода відсутня |  |  |
|  | Підключення електрообладнання безпечне (пошкоджень електропроводки на обладнанні немає) |  |  |
|  | Персонал використовує обладнання згідно з Правилами експлуатації |  |  |
|  | Всі співробітники ознайомлені з правилами експлуатації |  |  |
|  | Електрообладнання встановлене у постійних місцях використання |  |  |
|  | Холодильники та морозильні камери у робочому стані |  |  |
|  | Датчики у робочому стані- непошкоджені |  |  |
|  | Конденсат на поверхнях відсутній, надмірна волога відсутня |  |  |
|  | Намерзання у морозильних камерах відсуне |  |  |
|  | У холодильниках та морозильниках решітки чисті, гума для ущільнювання не пошкоджена |  |  |
|  | Розморожування/відтаювання відбувається згідно з графіками |  |  |
|  | Накопичення матеріалів, обладнання та інвентарю, що перешкоджає веденню технологічних процесів, очищенню та прибиранню відсутні |  |  |
|  | Піддони в місцях зберігання чисті та цілі |  |  |
|  | Нормативна та інформативна документація чиста не пошкоджена |  |  |
|  | Контейнери для зберігання непошкоджені |  |  |
|  | Інвентар непошкоджений |  |  |
|  | Інвентар для прибирання не пошкоджений |  |  |
|  | Всі вимірювальні прилади знаходяться у справному стані |  |  |
|  | Вимірювальні прилади пройшли калібрування та повірку згідно з графіками |  |  |
|  | Обладнання проходить технологічний огляд та обслуговування згідно з графіками |  |  |
|  | Каналізаційні стоки та трапи чисті, без засорів. |  |  |
|  | Водопровідні крани у справному стані, протікань не виявлено |  |  |
|  | Гаряча вода у достатній кількості , перебоїв з водо-нагріванням не має |  |  |
|  | Відхилень у роботі вентиляції не виявлено, конденсат/жир відсутній |  |  |

Аудит проведено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*ПІБ підпис*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*ПІБ підпис*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*ПІБ підпис*